Les enveloppes

#### Generalites

Les enveloppes permettent de modifier un parametre d'un instrument a chaque fois qu'il est joue. L'enveloppe est constituee d'une courbe qui indique les variations de ce parametre au cours du temps. En plus de la courbe, on peut rajouter des oscillations (LFO) et un Fadeout qui diminue progressivement l'effet de l'enveloppe quand la note est coupee.

#### Les 5 types d'enveloppes

##### Volume

Cette enveloppe modifie le volume de l'instrument au cours du temps. Il est possible d'attenuer ou d'amplifier le volume de restitution du son.

##### Tonalite

Le pitch est altere par cette enveloppe. Les variations se comptent en demi-tons, ce qui garantit le meme effet quel que soit la note jouee.

##### Balance

L'enveloppe fait effet sur la position stereo de l'instrument. Elle ne modifie pas la position de maniere absolue mais permet un certain debatement autour de la position normale de l'instrument.

##### Frequence de coupure

Cette enveloppe ne peut etre utilisee que quand le filtre est actif. Elle modifie la frequence de coupure de ce filtre.

##### Resonnance

Cette enveloppe ne peut etre utilisee que quand le filtre est actif. Elle amplifie ou diminue le niveau de resonnance du filtre.

#### La courbe

La courbe se presente sous forme de segments reliant des points cles places par l'utilisateur.
Il est possible de faire des bouclages sur ces segements, un peu comme on boucle un sample. La boucle de sustain est utilisee quand la note est maintenue. Quand la note est relachee, ou que la boucle de sustain n'est pas definie, c'est la boucle normale qui est utilisee.

#### Le Fadeout

Quand la note est relachee, il est possible d'ajouter a la courbe un fadeout. Ce fadeout permet de diminuer plus ou moins vite les effets de la courbe. Attention, pour entendre l'effet de ce fadeout, il faut que la note ne soit pas coupee brutalement au relachement. Il est donc necessaire qu'une enveloppe de volume existe et soit correctement parametree.

#### Le LFO

En plus du mouvement de la courbe, on peut ajouter une oscillation a l'enveloppe, ce qui se traduira par exemple par un vibrato pour l'enveloppe de tonalite ou un tremolo pour l'enveloppe de volume. On peut preciser la vitesse et l'amplitude de l'oscillateur. En plus, on n'est pas oblige de commencer les oscillations brutalement au debut de l'enveloppe. En reglant le parametre Sweep, on fait venir les oscillations plus ou moins rapidement.