Menu Instruments

#### Page principale

##### Fenetre des samples

La fenetre en haut a gauche du menu indique pour chaque note quel sample et quelle transposition lui sont associes. La colonne la plus a droite indique la liste des notes. La premiere colonne indique le numero du sample associe a la note situee sur la meme ligne. La deuxieme indique le nom de ce sample. Enfin, la troisieme colonne donne la transposition de la note en demi-tons. La note reelement jouee est celle indiquee plus la transposition.
La ligne en cours d'edition est affichee en rouge. Il est alors possible de changer son sample et sa transpostion avec les icones situees en-dessous.

##### Group

Permet de grouper des lignes par sample lors de l'edition d'un instrument. Quand cette case est cochee, une modification d'un sample ou d'une transposition sur une note va se repercuter sur toutes les notes voisines qui ont le meme sample. Il est possible de changer la taille du groupe en changeant le debut et la fin de ce groupe avec les icones From et To situees en-dessous.
Quand la case Group n'est pas cocheee, la modification d'une note ne dans la fenetre de gauche n'affecte que la ligne concernee.

##### Velocity

Ce champ indique quelle est la force avec laquelle est jouee l'instrument par defaut. La velocite s'etalle de 0 (volume nul) a 100 en hexadecimal (volume maximum).

##### Filter

Indique si le filtre passe-bas de l'instrument est active.

##### Velocity controled

Quand le filtre est actif, ces cases indiquent quels parametres du filtres sont affectes par les changement de velocite. Il reste alors a specifier les valeurs pour les velocites minimum et maximum. Quand une note est jouee avec une velocite particuliere, la frequence de coupure et/ou la resonnance du filtre sont comprises entre les deux valeurs min et max, suivant la velocite.

##### Maximum velocity

Les cases Freq et Reso indiquent les frequences de coupure et le niveau de resonnance quand la velocite est maximum (100), le filtre etant actif bien sur. Si ces parametres ne sont pas controles par la velocite, ce sont ces valeurs qui s'appliquent quelle que soit la velocite.
Si la valeur de la frequence est superieure a 20, il s'agit d'une frequence en Hz. Si elle est inferieure ou egale a 20, la frequence de coupure est donnee par la valeur indiquee multipliee par la frequence de la note jouee.

##### Minimum velocity

De meme quand le filtre est active, ces parametres indiquent la frequence de coupure et la resonnance a velocite minimum (0) quand celle-ci les controle.

##### Envelopes

Cette partie indique quelles enveloppes sont associees a l'instrument. Il y a 5 types d'enveloppes independantes:

- Volume: volume
- Tone: tonalite
- Panning: balance panoramique
- Cut-off: frequence de coupure du filtre
- Reso: Niveau de resonnance du filtre