Menu Envelopes

#### Fenetre de la courbe

Cette fenetre represente la courbe de l'enveloppe. L'axe horizontal correspond au temps (en ticks) et l'axe vertical represente le parametre de l'enveloppe. Les deux champs en bas donnent la position courante de la souris dans la courbe. Les valeurs extremes de l'axe vertical different d'un type d'enveloppe a l'autre:

Type de l'enveloppe | Unite | Valeur min | Valeur max | Valeur normale
Volume | Hexadecimal | 0 | 7FFF | 1000
Pitch | Decimal (demis-tons) | -99.99 | 99.99 | 0
Panoramique | Hexaecimal | -80 | 7F | 0
Frequence de coupure | Decimal (demis-tons) | -99.99 | 99.99 | 0
Resonance | Decimal (dB) | -99.99 | 99.99 | 0

Les icones situees au-dessus de la fenetre servent a choisir le parametre dont on veut editer l'enveloppe. Les loupes pres des ascenseurs servent a zoomer ou dezoomer l'image de la courbe, permettant une edition tres precise.
En vert s'affiche les limites de la boucle de sustain si elle existe. En rouge, c'est la boucle d'enveloppe normale.
Pour ajouter un point a la courbe, il suffit de cliquer a l'endroit desire avec le bouton gauche de la souris. De meme, on peut changer un point de position en le trainant avec le bouton gauche. Le bouton droit sert a effacer un point.

#### Boucles

##### Envelope loop

Cocher la case active la boucle «naturelle» de l'enveloppe. Quand on y arrive, on boucle un certain nombre de fois avant de continuer l'enveloppe.

##### Times

Indique combien de fois doit etre suivie la boucle. Inf signifie que la boucle va s'executer infiniment. Cliquer sur la valeur avec le bouton droit permet de passer du mode infini au mode fini.

##### Start/End

Ces champs indiquent les numeros des points de debut et de fin de la boucle. Ces points peuvent etre identiques, ce qui permet de faire boucler l'enveloppe sur une valeur precise.

#### Sustain loop

Cette boucle est utilisee uniquement quand la note est active (touche maintenue appuyee). Si la note arrive a cet endroit et que la note a deja ete relachee, la boucle n'est suivie qu'une seule fois. Si au contraire la touche est appuyee, l'enveloppe boucle a cet endroit jusqu'a ce qu'on coupe la note. A ce moment, la boucle se finit naturellement et le reste de l'enveloppe est execute.
Les parametres sont les memes que pour l'enveloppe naturelle.

#### Fadeout et LFO

##### Fadeout

La case a cocher sert a activer le fadeout. Quand celui-ci est actif, le relachement de la note provoque une chute du parametre vers 0. Les effets de l'enveloppe sont toujours sensibles, mais de moins en moins au cours du temps.
Le parametre indique la vitesse de declin: plus il est eleve, plus le parametre tombe vite vers 0. Le maximum est 7FFF et donne un fadeout de 2 ticks.

##### LFO Depth

La case a cocher permet d'activer l'oscillateur (LFO). Cet oscillateur vient s'ajouter a l'enveloppe pour modifier le parametre. Par exemple sur l'enveloppe de tonalite, il donnera un vibrato.
La valeur indique l'amplitude de l'oscillation, dans l'unite du parametre.

##### LFO Speed

Il s'agit de la vitesse des oscillations. Plus le parametre est eleve, plus les oscillations sont rapides. 4000 donne une oscillation tous les 4 ticks.

##### LFO Sweep

Il est possible de faire venir le LFO progressivement. Le parametre indique le nombre de ticks que met le LFO a s'installer. L'amplitude des oscillations commencent a 0 et augmente progressivement jusqu'a atteindre le niveau indique par LFO Depth.

##### LFO Waveform

Ce champ decrit la forme de chaque oscillations. En cliquant avec le bouton droit, il est possible d'en avoir la liste:

Nom | Forme d'onde
Sine |
Square |
Triangle |
Ramp up |
Ramp down |
Random |