Effet Delay

#### Description generale

Numero de l'effet: 01
Nombre de voies: Mono
Le delay est tout simplement un echo. Le signal est repete a intervalles de temps reguliers, diminuant a chaque echo. On peut regler le temps de reponse ainsi que le niveau de regeneration du signal.

#### Icones

##### Time

C'est le temps qui separe chaque echo. Un clic sur l'unite permet de la changer:

- s: Le temps est affiche en secondes
- ms: Affichage en millisecondes
- beats: Le delai est mesure en fraction de noire et depend donc du tempo du module.
- spl: L'unite est l'echantillon.
- Hz: Le temps est affiche comme une frequence (temps en seconde = 1 / frequence en Hz).
- note: Le temps est affiche comme une frequence, mais cette fois ci c'est la note correspondant a la frequence qui est affichee.

##### Feedback

Il s'agit du taux de regeneration du signal a chaque echo. Si le feedback est a 0 %, il n'y a pas d'echo. A 100 %, le signal est repete indefiniment. 50 % donne un son qui baisse de moitie a chaque coup.

#### Astuces d'utilisation

- Uiliser l'affichage en Beats: ceci permet de synchroniser les echos sur le module. Un temps de 3/4 de noire donne souvent de bons resultats.
- Un effet interessant de «tuyau» peut etre obtenu en prenant un temps tres court (inferieur a 20 ms). En choisissant le mode d'affichage du temps sous forme de note, on peut ainsi faire resonner certaines harmoniques des instruments, changeant radicalement le son obtenu.

#### Commandes d'effets associees

##### 0101 - Activate

Place le delay sur la piste. Si l'ancien effet n'etait pas un delay, les parametres sont initialises a leurs valeurs par defaut. La commande n'a pas de parametre.

##### 011x - Set delay time

Categorie: Temps.
Fixe le temps separtant chaque echo.

##### 012x - Set feedback

Categorie: Valeur a deux decimales.
Regle le taux de regeneration, en pourcentage. Ce taux va de 0 a 100 %.