Effet Resonant Filter

#### Description generale

Numero de l'effet: 02
Nombre de voies: Mono ou stereo
Les filtres resonnants sont des filtres calques sur les filtres analogiques tres utilises sur les vieux synthetiseurs. Ils possedent l'interessante propriete d'avoir une «bosse» dans leur courbe de reponse a leur frequence de coupure. Cette bosse releve fortement les frequences situee dessous, ce qui les met en valeur. Les filtres utilises dans Graoumf Tracker sont classes en 4 categories:
- Passe-bas (Low-pass): Seules les basse frequences sont gardees.
- Passe-haut (High-pass): Ce sont cette fois-ci les hautes frequences qui sont conservees.
- Passe-bande (Band-pass): Seules les frequences au voisinage de la frequence de coupure sont gardees.
- Coupe-bande (Band-reject): C'est l'inverse du passe-bande, les frequences au voisinage de la frequence de coupure sont attenuees.
Le filtre est caracterise par trois parametres principaux: la frequence de coupure, qui indique l'endroit a partir duquel le filtre coupe les frequences, et la resonance, qui donne la hauteur de la bosse. Plus cette bosse est haute, plus elle est etroite. La resonance est aussi appelee facteur de qualite (Q). Le dernier parametre est l'ordre du filtre. Plus cet ordre est eleve, plus les pentes des courbes sont raides, et donc plus la coupure de frequences est brutale.
En plus de cela, il est possible d'ajouter un LFO (oscillateur basse frequence) sur le filtre. Il permet de faire varier la frequence de coupure autour de sa valeur centrale.
Il y a egalement un mode multibande. Au lieu de n'y avoir qu'un seul filtre, il y en a plusieurs, a des frequences de coupure differentes. Ces nouvelles frequences de coupures sont liees a la principale et espacees regulierement. Il est possible de regler le nombre de bandes (cellules) ainsi que l'espacement entre deux cellules. Les graphes ci-dessous montrent la reponse de chaque type de filtre en mode multibande avec 7 cellules supplementaires.
Passe-bas multibande. Q = 10
Passe-haut multibande. Q = 5
Passe-bande multibande. Q = 10
Coupe-bande multibande. Q = 5

#### Icones de base

##### Filter

Indique le type du filtre utilise (passe bas/haut/bande ou coupe bande).

##### Order

Permet de regler l'ordre de chaque cellule.

##### Freq

C'est la frequence de coupure du filtre. On peut choisir l'unite de visualisation en cliquant sur le champ de droite. La barre de defilement juste en-dessous permet de regler rapidement la frequence a la souris.

##### Q

C'est le parametre de resonnance. Plus il est eleve, et plus le pic dans la courbe de gain du filtre est haut, et plus les sons se trouvant pres frequence de coupure sont amplifies (ou attenues, suivant le type de filtre).

#### LFO

Cocher la case active l'oscillateur.

##### Wave

Permet de choisir la forme d'onde de l'oscillateur.

##### Freq

C'est la frequence d'oscillation du LFO. On peut choisir l'unite de visualisation en cliquant sur le champ de droite.

##### Depth

Il s'agit de l'amplitude des oscillations, mesuree en demi-tons.

##### P

C'est la phase des oscillations. Le potentiometre indique la position courante de l'oscillateur dans la forme d'onde.

#### Multiband Mode

Cocher la case active le mode multi-bande.

##### Delta freq

Indique la distance qui separe la frequence de base du filtre de la frequence de la premiere cellule. Cette distance est mesuree en demi-tons. Les autres cellules sont alors egalement espacees en Hz. Une valeur de 12 place donc toutes les cellules sur les harmoniques de la frequence de base (2.f, 3.f, etc...)

##### Number of cells

C'est le nombre de cellules du mode multi-bande

#### Astuces d'utilisation

- En general, ne mixer au final que la partie Wet, qui suffit (retirer du mix Audio Out les pistes d'entree de l'effet).
- Pour les filtre de type passe et coupe-bande, il vaut mieux prendre une valeur de Q pas trop extreme (entre 0.1 et 10), sous peine d'avoir un resultat inaudible ou imperceptible.
- Il n'est generalement pas d'un grand interet d'augmenter l'ordre. Cette option a ete tout de meme implementee pour les puristes des filtres.
- Une valeur elevee de Q peut generer des sons tres forts. Attention donc aux saturations.

#### Commandes d'effets associees

##### 0201 xyzt - Activate

Place le filtre sur la piste. Si l'ancien effet n'etait pas un fitre, les parametres sont initialises a leurs valeurs par defaut. Sinon, cette commande permet de controler quelques caracteristiques du filtre.
Le parametre x permet de controler le mode multi-bande. F le desactive, toute autre valeur superieure ou egale a 1 active le mode et donne le nombre de cellules. 0 laisse le mode tel qu'il est (desactive par defaut).
Le parametre y controle le LFO. F le desactive, toute autre valeur superieure ou egale a 1 active le mode. 0 laisse le mode tel qu'il est (desactive par defaut).
Le parametre z permet d'imposer l'ordre du filtre s'il est superieur a 0. En fait, comme l'ordre est toujours pair, la valeur donne l'ordre divise par deux.
Le parametre t indique le type de filtre a utiliser s'il est non nul. Les types autorises sont:

Valeur | Type
1 | Passe-bas
2 | Passe-haut
3 | Passe-bande
4 | Coupe-bande

##### 021x - Set filter frequency

Categorie: Frequence.
Fixe la frequence de coupure du filtre.

##### 022x - Set resonance

Categorie: Valeur a deux decimales.
Fixe la resonance de toutes les cellules du filtre. Cette valeur peut etre comprise entre 0.01 et 100.

##### 023x - Set order

Categorie: Valeur entiere.
Fixe l'ordre de chaque cellule.

##### 024x - Set LFO frequency

Categorie: Frequence.
Fixe la frequence des oscillations du LFO.

##### 0245 - Set LFO waveform

Categorie: Valeur entiere.
Fixe la forme d'onde du LFO. Le tableau ci-dessous indique les valeurs prises en compte:

Valeur | Forme d'onde
1 | Sinus
2 | Carre
3 | Triangle
4 | Rampe montante
5 | Rampe descendante
6 | Signal aleatoire

##### 0246 - Set LFO phase

Categorie: Valeur a deux decimales.
Permet d'imposer la phase du LFO. Cette phase est exprimee en degres (valeurs de 0 a 360).

##### 025x - Set LFO depth

Categorie: Valeur a trois decimales.
Cette commande permet de changer l'amplitude des oscillations du LFO. Cette amplitude est mesuree en demi-tons.

##### 026x - Set delta frequency

Categorie: Valeur a trois decimales.
Modifie la distance frequencielle entre deux cellules en mode multi-bande.